PROBLEMA: POCA VELOCIDAD EN CAMBIO AUTOMATICO
Aplicado a los Saab 9000 año 1991

En lo modelos de 1991 se pueden recibir quejas de demora o impresiones a la hora de engranar 4ª o 3 velocidad. Esto puede ser debido por una deformación o rotura del muelle del acumulador.-
Para corregir este fallo observar los siguientes pasos:
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Corrección de la poca velocidad del cambio automático

Unidades afectadas:
-Saab 9000 vehículos con cambio automática.-

Incluidas cajas de cambios con números de serie superiores a 143960.-

Referencia del muelle (marcha adelante y atrás)
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Procedimiento

1-Sacar la caja de válvulas según el manual de servicio, ver despiece.-

2-Poner la caja de válvula boca abajo acorde al dibujo anterior, sacar los tornillos 1,2,3 y aflojar el 4º
Atención!!! Cuidado con los ojos, el manual recomienda protección ocular dado que los muelles llevan bastante tensión y pueden salir disparados.-

3- Una vez sacados los tornillos mover la tapa hacia la dirección de la flecha (ver dibujo anterior) pivotando sobre el tornillo num. 4 que únicamente hemos aflojado.-

4-Cambiar los muelles por los nuevos y volver a colocar la tapa.-

5-Apretar los tornillos.-

6-Volver a colocar la tapa de válvulas en la caja de cambios.-

El código del fallo es 44340-71-9-01-05, la operación está registrada con el nº 44340 y tiene una duración de 1.1 horas.-
