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Lienado d

aceite de la caja de cambios

1. Soltar y apartar la central eléctrica. V6 diesel: Desmontar el escudo
antitérmico del turbo. Desmontar el recubrimiento inferior del motor.

& 2. Desmontar el tapén de nivel con ayuda de_87 92 590 Herramienta, tapén de
nivel de aceite.

& 3. Desmontar el tapén de llenado con ayuda de un conjunto de las herramientas.
siguientes:

Adaptador 8 mm, allen, corto
Manguito adaptador 3/8" - 5/16", nr. de art. 30 11 673
Junta universal 3/8", nr. de art. 30 17 829

Prolongador con bola 3/8", 75 mm, nr. de art. 30 17 613

Prolongador con bola 3/8", 250 mm, nr. de art. 30 17 639

4. Llenar con aceite hasta el tapon de nivel. Ver Lista de lubricantes y agentes
de hermeticidad.

5. Montar el tapén de nivel y el tapén de llenado.

Par de apriete 50 Nm (37 Ibf ft)
6. V6 diesel: Montar el recubrimiento inferior del motor.
7. Montar la central eléctrica.

8. V6 diesel: Montar el escudo antitérmico del turbo.
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