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55 (3600) 2002 Caja de cambios manual Ajuste cambio
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lenado del aceite de de cambios

Soltar y apartar la central eléctrica. V6 diesel: Desmontar el escudo
antitérmico del turbo. Desmontar el recubrimiento inferior del motor.

Desmontar el tapén de nivel con ayuda de 87 92 590 Herramienta, tapén de
nivel de aceite.

Desmontar el tapén de llenado con ayuda de un conjunto de las herramientas
siguientes:

Adaptador 8 mm, allen, corto
Manguito adaptador 3/8" - 5/16", nr. de art. 30 11 673
Junta universal 3/8", nr. de art. 30 17 829

Prolongador con bola 3/8", 75 mm, nr. de art. 30 17 613

Prolongador con bola 3/8", 250 mm, nr. de art. 30 17 639

Uenar con acsite hasta el tapon de nivel. Ver Lista de lubricantes y agentes
de hermeticidad.

Montar el tapén de nivel y el tapén de llenado.

Par de apriete 50 Nm (37 Ibf ft)
. V6 diesel: Montar el recubrimiento inferior del motor.
Montar la central eléctrica.

. V6 diesel: Montar el escudo antitérmico del turbo.
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